

**Produs de curățare biciclete, biciclete electrice**

**și alte vehicule cu 2 roți**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Descriere produs:** | BRUNOX® BIKE-WASHER este un agent de curățare universal pentru toate tipurile de biciclete și alte vehicule cu două roți. |
| 1. **Acțiune:** | Datorită formulei cu gel, agentul de curățare aderă și la suprafețele vertical și îndepărtează chiar și cea mai dificilă murdărie precum uleiuri, grăsimi, cruste și reziduuri, fără a lăsa vreo urmă.  Chiar și lanțurile, pinioanele și casetele vor fi strălucitor de curate din nou.  **BRUNOX®BIKE-WASHER** este compatibil cu toate tipurile de materiale datorită formulei sale delicate cu gel.  **Utilizarea regulată asigură protecție împotriva coroziunii.** |
| 1. **Mod de utilizare:** | Pulverizați bicicleta cu **BRUNOX®BIKE-WASHER**. După 5 -10 minute, clătiți din abundență cu un jet puternic de apă (nu utilizați un aparat cu presiune ridicată).  În cazul în care vehiculul este foarte murder, mai întâi clătiți-l cu un jet slab de apă, apoi pulverizați BRUNOX®BIKE-WASHER și așteptați puțin mai lung.  Pentru curățare puteți folosi și un burete sau o perie.  Lubrifiați lanțul curat cu BRUNOX®Top-Kett®. |
| 1. **Toleranță:** | Este compatibil cu toate materialele, precum suprafețele din carbonși plastic, aluminiu, vopseluri mate etc.  **Atenție!** Nu utilizați BRUNOX®BIKE-WASHER sub acțiunea direct a razelor soarelui sau pe suprafețe încinse. |
| 1. **Interacțiunea cu mediul:** | * nu conține nanoparticule * biodegradabil conform criteriilor OECD * nu necesită etichetare conform Regulamentului CLP. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Dimensiune container:** | Sticlă cu pulverizator: 1000ml |  |
| 1. **Specificații tehnice:** | Aspect: | transparent, portcaliu |
|  | Miros: | Citric, Lămâie |
|  | Valoare PH(la20°C) | 9.00 |
|  | Densitate la 20°C | 1.02g/cm³(8.5119 lbs/gal) |
|  | Presiune vapori la 20 °C | 23.4hPa(17.6mmHg) |
|  | Solubilitate în/ miscibilitate în apă: | Complet miscibil. |



**Produs de curățare biciclete, biciclete electrice și alte vehicule cu 2 roți**

**BRUNOXAG,Tunnelstrasse6,CH–8732Neuhaus/SG,**

**BRUNOXCorrosionProtectionGmbH,P.O.Box100127,DE –85001Ingolstadt**

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligați de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reproddusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materile sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utlizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din negllijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posiilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.